
بحث عن تعتيق المعادن مفهومه وطرقه وسلامته مع ملف للطباعة
مقدمة بحث عن تعتيق المعادن
يستعمل الإنسان المعادن، كالفضة والنحاس والبرونز، في صنع الحلي والأواني والتحف. وللمعدن الجديد سطح لامع، لكن كثيرًا من الصناع يفضلون له مظهرًا قديمًا داكن اللون أو مخضرًّا يبرز نقوشه وتفاصيله. وتعتيق المعادن هو الطريقة التي تمنحه هذا المظهر.
ويعرض هذا البحث معنى التعتيق، وأشهر طرقه، وما يلزم من سلامة عند تنفيذه، وكيف تُحفظ الطبقة الناتجة.
مفهوم تعتيق المعادن
يقصد بتعتيق المعادن تحويل سطح المعدن بتفاعل كيميائي إلى طبقة ملونة، وتسمى هذه الطبقة الباتينا (طبقة التعتيق)، وتُعرف في العربية أيضًا بغشاء العتق أو غشاء التقادم. وتتكوّن الطبقة الخضراء على النحاس والبرونز طبيعيًا بالأكسدة مع الزمن، فتفقد السطح لمعانه، ويحاكيها التعتيق بالمواد الكيميائية في وقت قصير. وتتكون الطبقة من مركب ملون، كأملاح المعدن، يغطي السطح فيغيّر لونه. وهي عملية تخص السطح وحده، ولا تغيّر شكل القطعة، فتختلف عن تشكيل المعادن بالطرق والدرفلة.
ويختلف ناتج التعتيق باختلاف المعدن والمادة المستعملة: فالفضة والنحاس يتجهان إلى الأسود والرمادي مع الكبريت، والنحاس يتجه إلى الأزرق والأخضر مع الأمونيا.
طرق تعتيق المعادن
تتعدد وسائل تعتيق المعادن، ويختار منها الصانع بحسب نوع المعدن واللون الذي يريده. وأشهر هذه الوسائل طريقتان تُعرضان فيما يلي.
التعتيق بالكبريت الكبدي
الكبريت الكبدي مادة تُذاب في الماء، وتُغمس فيها القطعة النظيفة أو يُمرَّر بها عليها، فيغمّق سطح الفضة والنحاس والبرونز. وبتكرار الغمس تزداد الطبقة قتامة، فتصير الفضة بين الأزرق المسود والرمادي الفولاذي، ويصير النحاس أسود مائلًا إلى البنفسجي. ولا يتفاعل الكبريت الكبدي جيدًا مع النحاس الأصفر.
وتعطي المحاليل المخففة ألوانًا وسيطة من الأصفر والبني المحمر والبنفسجي والأزرق، لكنها غير ثابتة وتميل إلى الإظلام ما لم تُثبَّت بطلاء.
التعتيق بالتبخير بالأمونيا
في التبخير بالأمونيا توضع القطعة النحاسية النظيفة في وعاء مغلق ومعها إناء فيه أمونيا منزلية، فيتفاعل بخارها مع سطح النحاس ويكوّن طبقة تتدرج ألوانها من الأزرق الفاتح إلى الأخضر الداكن. ويكفي لطبقة خفيفة ساعات قليلة، وتحتاج الطبقة الكثيفة إلى يوم أو أكثر، فتُراقب القطعة حتى يبلغ اللون المطلوب. ويسرّع التفاعل أن يكون السطح رطبًا قليلًا.
ويُبخَّر النحاس الأصفر والبرونز ساعات قليلة فقط، لأن الأمونيا تتلفهما إذا طالت المدة.
شروط السلامة عند التعتيق
موادّ التعتيق ضارة، فلا يُنفَّذ التعتيق قبل الاحتياط لها. وأهم ما يُلتزم به:
•  ارتد القفازات والملاقط ونظارة تقي الرذاذ، واعمل تحت شفاط أو في مكان جيد التهوية.
•  أبعد الكبريت الكبدي عن الأحماض، فتلامسه بها يطلق غازًا سامًا هو كبريتيد الهيدروجين، وانتبه لبقايا حمض التنظيف داخل القطع المجوفة، وغطِّ المحلول بعد الاستعمال.
•  تجنب استنشاق بخار الأمونيا لأنه يهيّج العين والمجاري التنفسية، وافتح الوعاء بحذر وعلى بعد ذراع منك، واستعمل قفازات نتريل وقناعًا مناسبًا.
•  تعامل مع مركبات النحاس الناتجة عن التبخير بحذر، فهي خطرة على الجلد وعند الاستنشاق.
•  أضف الحمض إلى الماء لا الماء إلى الحمض، ولا تخلط مادتين إلا بعد فهم تفاعلهما.
حماية الطبقة بعد التعتيق
طبقة التعتيق هشة، ولذلك تُغطى بعد اكتمال اللون بطبقة واقية من الشمع أو الأكريليك تحفظ اللون من الزوال والاحتكاك. وتكون الألوان الداكنة، كالرمادي والأسود، أثبت من الألوان الوسيطة الفاتحة.
استعمالات التعتيق
يُستعمل التعتيق في إبراز نقوش الحلي الفضية والتحف النحاسية، فيغمّق الأجزاء الغائرة وتبقى المرتفعات لامعة، فيظهر الزخرف أوضح، وهو ما يشبه إبراز الزخارف في بحث عن الزخرفة الكتابية. ويدخل في تجديد مظهر الأواني والتماثيل ليبدو عليها قدم العهد. وللتوسع في الزخرفة على الأسطح بوجه عام فهناك التشعب الزخرفي على أسطح متنوعة.
خاتمة بحث عن تعتيق المعادن
تناول هذا البحث تعتيق المعادن بأنه تلوين لسطح المعدن بتفاعل كيميائي، وعرض طريقتين: الكبريت الكبدي الذي يغمّق الفضة والنحاس، والتبخير بالأمونيا الذي يلوّن النحاس بالأزرق والأخضر. وبيّن شروط السلامة اللازمة لهما، وأهمية تثبيت الطبقة بطلاء. وللكتابة الجاهزة لخاتمة البحوث نماذج في خاتمة بحث.
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